|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conflito | Descrição | Solução |
| Read-After-Write | Tentativa de leitura de dados que estão a ser produzidos pela instrução no andar de pipeline à frente | Forward de Dados |
| Write-After-Write | Tentativa de escrita no mesmo registo de destino por duas instruções sequenciais | Instrodução de Stall |
| Write-After-Read | Tentativa de escrita num registo antes de a instrução à sua frente ter feito a leitura | Alteração do registo destino |